**Raccomandazioni per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti**

Ogni operatore deve disporre di **Dispositivi di protezione individuale (DPI)**, in particolare di

* **Mascherine** (facciali filtranti) FFP2 o FFP3, compatibilmente con la valutazione del rischio in essere in azienda. Tuttavia, per alcune attività che non presentano particolari rischi di esposizione professionale, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche opportunamente certificate e preferibilmente del tipo IIR o equivalente.
* **Guanti da lavoro non monouso**.
* **Guanti da lavoro monouso, Tuta da lavoro monouso e copri scarpe monouso** (perattività di raccolta presso utenze con accertata presenza di persone positive al tampone o in quarantena)

Nel caso di attività di raccolta presso utenze con accertata presenza di persone positive alla COVID – 19 o in quarantena obbligatoria, si consiglia agli operatori di procedere alla svestizione a fine turno come di seguito descritto, attenendosi comunque alle regole generali di distanziamento sociale:

* Rimuovere la tuta monouso nell’apposito locale e riporla nell’apposito contenitore per gli indumenti da smaltire fornito dalla Azienda e presente nello spogliatoio.
* Rimuovere i guanti da lavoro non monouso riponendoli, se sanificabili, in apposito sacco di plastica predisposto per gli indumenti da sanificare/lavare dove verrà eventualmente inserita anche la divisa da lavoro. Nel caso siano stati manipolati sacchi danneggiati e/o con visibile contaminazione esterna, se i guanti non monouso non sono sanificabili debbono essere conferiti nel contenitore degli indumenti da smaltire; si raccomanda all’operatore di segnalare l’accaduto al proprio responsabile che provvederà alla sostituzione dei guanti da lavoro non monouso.
* Rimuovere i copriscarpe monouso e gettarli nell’apposito contenitore per gli indumenti da smaltire.
* Procedere alla sanificazione dei guanti monouso ancora indossati, simulando le operazioni di lavaggio delle mani, mediante l'apposito disinfettante a base alcolica (75%v/v).
* Rimuovere le calzature antinfortunistiche avendo cura di non farle entrare in contatto con gli altri indumenti ancora indossati.
* Rimuovere la divisa da lavoro senza scuotere o agitare gli abiti, avendo cura di non farla entrare in contatto con l’arredo del locale, e, se del caso secondo le regole aziendali, riporla direttamente e delicatamente nell’apposito sacco degli indumenti da inviare a sanificazione dove sono stati inseriti i guanti non monouso.
* Procedere alla rimozione dei DPI a protezione delle vie respiratorie avendo cura di non toccare le parti esterne e gettarle nel contenitore per i dispositivi da smaltire.
* Rimuovere i guanti monouso rovesciandoli e gettarli nell’apposito contenitore per gli indumenti da smaltire.

Nel caso di attività di raccolta presso utenze in cui non sono presenti di persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria, nell’osservare le procedure di vestizione/svestizione adottate dall’Azienda, si raccomanda agli operatori di:

* rimuovere i guanti da lavoro non monouso; qualora durante il turno di lavoro, siamo stati manipolati sacchi rotti, ovvero i guanti si siano deteriorati, chiederne la sostituzione e gettare il paio sostituito nell’apposito contenitore dei dispositivi da smaltire come rifiuti indifferenziati;
* dopo aver proceduto alla sanificazione delle mani, mediante lavaggio con acqua e sapone, ovvero mediante utilizzo di gel disinfettante a base alcolica, procedere alla rimozione dei DPI a protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o facciali filtranti FFP2/FFP3) avendo cura di non toccare le parti esterne e gettarle nel contenitore per i dispositivi da smaltire e, laddove non siano da smaltire, riporle avendo cura di non far entrare in contatto con altri oggetti o sostanze la parte a contatto con il volto;
* rimuovere le calzature antinfortunistiche;
* rimuovere la divisa da lavoro da inviare alle attività di lavaggio/sanificazione secondo le modalità adottate dall’azienda.